Saison 2019

*Données et chiffres techniques*

**« Rulantica – Le nouvel univers aquatique indoor d’Europa-Park »**

En plus des 25 attractions aquatiques, dont 17 toboggans, une machinerie technique innovante se cache dans les coulisses de l’univers aquatique indoor.

**Systèmes de gestion technique du bâtiment :**

4 systèmes pour la commande du chauffage, de la ventilation et du refroidissement, la visualisation de la qualité des eaux de baignade, la surveillance opérationnelle des douches et la visualisation des dispositifs d’éclairage et informatiques.

**Circuits d'eau :**

10 circuits

4386 m³ d’eaux de baignade en mouvement

**Technologie de gestion des eaux de baignade :**

Le cœur de Rulantica

11 circuits, dont 10 avec filtres sans pression et 1 avec filtre à sable sous pression

**Systèmes de ventilation :**

29 au total, dont 19 de grande taille (5 000 – 65 000 m³/h)

6 unités de ventilation pour l'aération et l’évacuation d’air avec 65 000 m³/h chacune

Température ambiante souhaitée : 32 - 34 degrés

**Alimentation en énergie :**

2 chaudières de charge de pointe d’une capacité de 1,95 mégawatt chacune

Approvisionnement de « Rulantica » et de l'hôtel « Krønasår »

**Centrales de cogénération :**

2 unités à Rulantica (4 centrales au total)

Production de 15,5 millions de kilowattheures par an, soit la consommation annuelle de 4 200 à 5 600 ménages

*Horaires d’ouverture de Rulantica : tous les jours de 10h00 à 22h00 (accès dès 9h00 pour les clients des hôtels d’Europa-Park). En raison d’une capacité limitée, les billets d’entrée devront être achetés uniquement au préalable via la billetterie en ligne tickets.rulantica.fr. Plus d’informations au 00 49 78 22 77 66 55 ou sur www.rulantica.fr*